## **کابل دراپ فیبر نوری 2 کر 2 مهار**

## **2Core LSZH FTTH Drop cable**

کابل دراپ فیبر نوری 2 کر که از نوع کابل های FTTH فیبر نوری است دارای 2 تار فیبر نوری رنگی به منظور شناسایی بهتر در زمان کابل کشی و نگهداری های بعدی است. این کابل به دلیل وزن سبک و شعاع خمش مناسبی که دارد  انتخاب مناسب برای  فضاهای داخلی می باشد. اگرچه نگهدارنده های فولادی  این کابل علاوه بر کمک به مقاومت کابل در استفاده های Indoor، قابلیت استفاده outdoor را نیز برای این کابل فراهم می کنند.

### **روکش LSZH کابل دراپ فیبر نوری 2 کر 2 مهار**

روکش LSZHکابل فیبر نوری 2 کر 2 مهار در حوادث احتمالی ساختمان از گسترش شعله و ایجاد گاز سمی پس از شعله ور شدن جلوگیری می کند. همچنین استفاده از کابل Drop 2core  در هنگام کابل کشی نیز با نصب سریع و آسان و امکان نصب مستقیم کانکتور فیبر نوری در مدیریت زمان و منابع به شما کمک خواهد کرد.

### **قابلیت سفارشی سازی کابل دراپ فیبر نوری**

قابلیت ارائه این کابل به صورت سفارشی با ایجاد تغییرات در ساختار کابل، جنس روکش ها، رنگ تار های فیبر نوری، و افزودن مقاوم ساز FRP وجود دارد. لطفا برای هماهنگی و استعلام سفارشی سازی این محصول با واحد فروش تماس بگیرید.

### **نکات مهم** **خرید کابل دراپ فیبر نوری**

خرید کابل دراپ فیبر نوری مناسب در انواع پروژه ها به دلایل مختلفی بسیار قابل توجه و تاثیرگذار است. شما با رعایت نکات مهمی که علاوه بر قیمت یک کابل FTTH Drop در خرید آن دخیل هستند، در نهایت باعث افزایش کیفیت و طول عمر شبکه خود خواهید شد.

توجه به بیرونی یا داخلی بودن فضای استفاده از کابل، جنس روکش، خرید از برند های معتبر و اطمینان از طی فرایند های آزمایش و استاندارد برای کابل فیبر نوری دراپ از جمله مواردی است که به خرید کابل فیبر نوری دراپ مناسب برای شما کمک خواهد کرد.همچنین به اطلاعات جداول دیتاشیت محصول دقت کنید و کابل مناسب با شرایط و نیازمندی های پروژه را انتخاب کنید.

### **جدول مشخصات**

|  |  |
| --- | --- |
| FTTH drop cable | نوع کابل فیبر نوری |
| 2 کر | **تعداد کر** |
| Indoor /outdoor | **کاربرد** |
| PVC / LSZH | **جنس روکش** |
| black | **رنگ** |
| FRP | **عنصر مقاوم** |
| 3 | **تعداد مهار** |